**ROZPOČET – elektroinštalácia**

**Obec Kojšov**

**Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie**

**voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť**

**Kojšov 615/3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čis.pol. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Elektroinštalácia – rozvádzača HR** |
|  |  | Skriňa 56 modulová | ks | 1 |  |  |
|  |  | Istič PR 61/B16A  | ks | 7 |  |  |
|  |  | Istič PR 61/B10A  | ks | 5 |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  | PCH 40 A/0,03/4 | ks | 1 |  |  |
|  |  | Prepäť. ochrana B+C | ks | 1 |  |  |
|  |  | Prepoj. lišta | ks | 1 |  |  |
|  |  | Zbernica N, PE | ks | 2 |  |  |
|  |  | Istič PR63/B25A | ks | 1 |  |  |
|  |  | Osvedčenie o kusovej skúške |  | 1 |  |  |
|  |  | Montáž prístrojov |  |  |  |  |
|  |  | **Rozvádzač HR celkom** |  |  |  |  |
| **II. Elektroinštalácia – dodávka materiálu** |
|  |  | Spínač č.5 | ks | 2 |  |  |
|  |  | Spínač č.5 b | ks |  |  |  |
|  |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 100 |  |  |
|  |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 30 |  |  |
|  |  | CYKY-J 4x1,5 | m | 35 |  |  |
|  |  | KU 68, 96 | ks | 25 |  |  |
|  |  | Zásuvka 230 V | ks | 12 |  |  |
|  |  | CYKY-J 5x4 | m | 3 |  |  |
|  |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 115 |  |  |
|  |  | Vypínač č.1 | ks | 5 |  |  |
|  |  | Vypínač č.6 | ks | 4 |  |  |
|  |  | Vypínač č.7 | ks |  |  |  |
|  |  | Prípojnica OBO | ks | 1 |  |  |
|  |  | N2XH-J 3x1,5 | m | 25 |  |  |
|  |  | CYKY-J 4x10 |  |  |  |  |
|  |  | Vodič CY 4 mm2 | m | 25 |  |  |
|  |  | Krabica KT 125 | ks | 1 |  |  |
|  |  | Zásuvka 400 V | ks |  |  |  |
|  |  | Sporákový vypínač | ks | 1 |  |  |
|  |  | Svorka Bernard | ks | 2 |  |  |
|  |  | Pásik Cu | ks | 2 |  |  |
|  |  | Svietidlo + senzor 60W | ks | 5 |  |  |
|  |  | Svietidlo 4x18W | ks | 14 |  |  |
|  |  | Svietidlo žiarivkové 18W | ks | 12 |  |  |
|  |  | Núdzové svietidlo 8W | ks | 3 |  |  |
|  |  | Ventilátor so spät. Klapkou D 100 mm | ks | 4 |  |  |
|  |  | Podr. Materiál |  |  |  |  |
|  |  | **Súčet materiál**  |  |  |  |  |
| **II. Elektroinštalácia – montáž** |
|  | 210810046 | CYKY-J 4x1,5 mm2 | m | 35 |  |  |
|  | 210810046 | CYKY-J 5x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 210010301 | KP 68, 96 | ks | 25 |  |  |
|  | 210190001 | Rozvádzač HR | ks | 1 |  |  |
|  | 210100251 | Ukonč. Káblov | ks | 53 |  |  |
|  | 210110044 | Spínač osvetlenia | ks | 11 |  |  |
|  | 210111012 | Zás. .230 V | ks | 12 |  |  |
|  | 210810045 | CYKY-J 3x1,5 – 2,5 | m | 245 |  |  |
|  | 210192573 | Svorka prúdová | ks | 6 |  |  |
|  | 220110651 | Osadenie rozvádzača | ks | 1 |  |  |
|  | 210800117 | CYKY-J 5x4 /4x10/ mm2 | m | 3 |  |  |
|  | 210220451 | Vodič CY 4 mm2 | m | 25 |  |  |

 **Súčet montáž**

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Nešpecifikované práce | hod | 12 |  |  |
|  |  | Príprava ku kompl. vyskúšaniu | hod | 1 |  |  |
|  |  | Kompletné vyskúšanie | hod | 1 |  |  |
|  |  | Skúška rozvádzača | hod | 2 |  |  |
|  |  | Revízia |  |  |  |  |

 **Ostatné práce**

 **Rekapitulácia**

 **Rozvádzač HR**

 **Súčet materiál**

 **Súčet montáž Ostatné práce**

 **Spracovanie elektroprojektu**

 **CELKOM bez DPH**

 **DPH**

 **CELKOM s DPH**